**附件1：英山县人民医院门诊楼、药科楼增加气体灭火系统项目采购需求**

1. **项目预算：**8.5万元

**二、 门诊楼一层设备间**：

1. 气体保护区面积：约26.6m2
2. 层高：4.9m
3. 拟设置气体灭火系统类型：无管网柜式七氟丙烷灭火装置（GQQ-HY2.5/227ea），1套
4. 满足规范要求：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《气体灭火系统设计规范》GB5037-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》50263-2007

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016等

1. 其他要求：与院区原消防系统联网组网，易于管理。
2. **药科楼二层配电间：**
3. 气体保护区面积：约27.12m2
4. 层高(净空高）：3.7m
5. 拟设置气体灭火系统类型：无管网柜式七氟丙烷灭火装置（GQQ-HY2.5/227ea），1套
6. 满足规范要求：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007

《气体灭火系统设计规范》GB5037-2005

《气体灭火系统施工及验收规范》50263-2007

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016等

5.其他要求：与院区原消防系统联网组网，易于管理。